**M82V** (M83V, M85V, M86V, M87V)

• Вертикальное челночное устройство

• Два диска регулировки (3 диска только у моделей: M85V, M86V, M87V).  
• Максимальная ширина строчек: 5 мм

( Плавная регулировка ширины строчки от 0.0 до 5.0 мм только у моделей: M85V, M86V, M87V).  
 **Особенности**  
• Плавная регулировка длины стежка от 0 до 4 мм  
• Петля выметывается в полуавтоматическом режиме за 4 этапа без поворота ткани  
• Работает с различными видами тканей

• Горизонтальная намотка на шпульку

• Регулировка давления лапки на ткань

• Регулировка натяжения нити

• Нитеобрезатель  
• Автоматический заправщик нити  
• Автоматическое переключение на холостой ход при намотке на шпульку

• Удобный выбор строчек с помощью диска

• Быстрая замена лапок  
• Рычаг реверса  
• Работа двойной иглой  
• Рукавная консоль  
• Подсветка рабочей поверхности (лампа накаливания 15 Вт)  
• Cовременный дизайн  
• Мягкий чехол

• Скорость шитья: 800 об./мин

• Вес: 5,8 кг

Страна производитель: Китай

**Выполняет 8 строчек:**

рабочие операции, эластичная строчка для трикотажных тканей, декоративные строчки, оверлочная строчка.

M83V - 19 строчек

M85V - 23 строчки

M86V - 32 строчки

M87V - 32 строчки

**Стандартный комплект лапок и аксессуаров**  
• Лапка универсальная  
• Лапка для полуавтоматического выметывания петли  
• Лапка для вшивания молнии  
• Лапка для пришивания пуговицы  
• Направляющая для выстегивания  
• Штопальная пластина  
• Л-образная отвертка

• Кисточка-вспарыватель

• Шпульки (3шт.)

• Держатели для катушек

• Дополнительный держатель для катушки

• Фетровый амортизатор